Artikelbezeichnung: Hartschaum-Sockelleisten

Artikelnummer: !0640/10645/ 10650/ 10655/10680 / 10640 / 10641

Handelsname: Profile aus Polyvinylchlorid hart geschäumt (PVC-U)

1. **Zusammensetzung**

1.1 Chemische Charakterisierung: -Weichmacherfreies PVC geschäumt (ca. 98,4%); Calzium-

 Zink-stabilisiert, frei von giftigen Inhaltsstoffen (u. a.

 Blei-,Cadmium- und Asbestfrei; frei von giftigen Weichmachern,

 frei von SVHC-Stoffen nach REACH (Stand: 10.06.22)

 -Dichtlippe aus Weich-PVC (ca. 1,6%, Weichmacher DINP)

1.2 Form: fest

1.3 Farbe: laut Katalog

1.4 Geruch: geruchlos

**2. Physikalische und sicherheitstechnische Angaben**

2.1 Zustandsänderung: Erweichungsbereich ca. 70° C

2.2 Dichte (20° C): 0,65 g/cm³

2.3 Dampfdruck: n. a.\*

2.4 Viskosität: n. a.\*

2.5 Löslichkeit in Wasser: unlöslich

2.6 pH-Wert: n. a.\*

2.7 Flammpunkt: n. a.\*

2.8 Zündtemperatur: FIT ca. 350° C ASTM D 1929

2.9 Explosionsgrenzen: n. a.\*

2.10 Thermische Zersetzung: PVC entwickelt bei Brand Chlorwasserstoff (HCL)

2.11 Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine bei sachgemäßem Gebrauch

2.12 Gefährliche Reaktionen: keine

2.13 Weitere Angaben: PVC wird angegriffen durch Benzol, Methylenchlorid, Aceton, Ethylenacetat, Trichlorethylen, Tetrahydrofuran;

**3. Transport:** keine Gefahrenklassifikation

**4. Vorschriften:** Es sind keine stoffspezifischen Vorschriften zu beachten

1. **Schutzmaßnahmen, Lagerung und Handhabung:** Sicherheitsvorschriften bei der Weiterver-

 arbeitung beachten

5.1 Technische Schutzmaßnahmen: Es wird die Beachtung der allgemeinen Regeln des vor-

 beugenden betrieblichen Brandschutzes empfohlen.

5.2 Persönliche Schutzausrüstung: Atemschutz, Augenschutz, Handschutz ⇒ nicht erforderlich

 keine sonstigen persönlichen Schutzausrüstungen

 Arbeitshygiene: keine besonderen Maßnahmen

5.3 Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen, zu beachten sind die allg.

 Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes

5.4 Entsorgung: Unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften als inerte

 Abfälle (z. B. geordnete Deponie)

**6. Maßnahmen bei Unfällen und Bränden:**

6.1 Nach Verschütten, Auslaufen, Gasaustritt keine besonderen Maßnahmen

 Löschmittel: - geeignet: alle

 - nicht geeignet: keine bekannt

6.2 Erste Hilfe: keine besonderen Maßnahmen

6.3 Weitere Angaben bei Brand: Chlorwasserstoffgas reizt die Atemwege und Augen

**7. Angaben zu Toxikologie:** keine bekannt bei sachgemäßem Gebrauch

 Einsatz für Gebrauchsgüter (nicht Lebensmittelecht)

**8. Angaben zur Ökologie:** keine umweltschädigenden Wirkungen bekannt

**9. Weitere Hinweise:** Bei Weiterverarbeitung entsprechende Sicherheitsvor-

 schriften beachten!

**10. Eingruppierung nach EAK** Abfallschlüssel nach Anl. EAKV 2a: 16 02 07

Abfallart: Abfälle aus der kunststoffverarbeitenden In-

dustrie

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

\*nicht anwendbar